|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mini ławo-stół stalowy | | | Urządzenia komunalne |  |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
|  | | | **DANE TECHNICZNE** | |
|  | |  | Wysokość siedziska | 0,3 m |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 1,7 x 1,5 x 0,6 m |
|  |  |
|  |  |
| Dostępne opcje: | | | | |
|  |  | | | |
| SIEDZISKOI BLAT | Płyta HDPE | | | |
| STAL | elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo | | | |
| KOTWIENIE | urządzenie na stałe posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-15 | | | |
| DODATKI | łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami. Nakrętki kołpakowe z łbem kulistym | | | |
| Certyfikat zgodności z normą z grupy PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009. | | | | |